**ФОРСУНКА ИСКУСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (A017L) A-017-L**

Форсунка искуственного течения предназначена для использования во всех типах и отделки чаши бассейнов. При использовании в композитных или полиэтиленовых бассейнах возможно потребуется приобретение более длинных соединительных болтов. Форсунка может бетонироваться непосредственно в чашу бассейна. Через форсунку осуществляется забор и выпуск воды. Для работы форсунки необходимо докупить пневмо кнопку, пневмо шланг, панель управления, насос противотока и весь необходимый ПВХ фитинг.

**Технические характеристики лицевая часть для противотока:**

Забор воды 2 дюйма

Напор воды 50-63 мм

Материал АБС пластик

Производительность 44 м3/ч

Диаметр забора воздуха 3/8 дюйма